SST89E58RD/JD51

1 可以通过protues画电路图得到JD51的原理图，也可以购买像下图一样的集成电路板，带有串口电路，外部扩展接口，电路供电电路，发光二极管，MUC主系统，数码管显示模块，1602液晶显示插口，复位电路，按键电路，温度传感器，蜂鸣器电路，红外传感器电路。电子仪器

中度可信度描述已自动生成

2先在电脑装驱动软件，见资源分享

3装keil，可在官网下载，keil的主要作用是搭建环境，和调试，管理工程

4装SST烧录软件

5打开电脑---插上集成板的USB口---打开 我的电脑 图标 右键---管理---设备端口---看接入的com4端口---1-4个端口是随机分配的---COM1-COM4都可---还可以在属性修改

6 打开SST烧录器---点击DetectChip/R232检测芯片R232—点击Detect Target MCU。。

---选择芯片类型 chip type –点击OK---看接口是否与之前管理器接口相同—COM4---Baud Rate传输速率38400BIT